快线系统现网DEMO环境

1. 测试环境的拓扑结构
   1. DEMO环境拓扑结构



* 1. IP地址及访问方式
     1. 设备IP地址列表

设备的IP地址列表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **网卡** | **速率** | **IP地址** | **掩码** | **网关** | **ISP和用途** |
| HTCDN-ZJXS-L101-LGW-01 | MGMT | 1000M | 10.1.24.201 | 255.255.255.0 | 10.1.24.1 | 控制网络 |
| 1/5,1/6 | 2000M | 10.1.17.201 | 255.255.252.0 | 10.1.16.1 | 数据传输网络 |
| 1/7,1/8 | 2000M | 115.236.57.114 | 255.255.255.224 | 115.236.57.97 | 服务网络/萧山电信 |
| HTCDN-ZJJX-L101-LGW-01 | MGMT | 1000M | 10.1.24.202 | 255.255.255.0 | 10.1.24.1 | 控制网络 |
| 1/5,1/6 | 2000M | 10.1.17.202 | 255.255.252.0 | 10.1.16.1 | 数据传输网络 |
| 1/7,1/8 | 2000M | 101.69.204.168 | 255.255.255.224 | 101.69.204.161 | 服务网络/嘉兴联通 |
| HTCDN-ZJHZ-L101-LGW-01 | MGMT | 1000M | 10.1.24.203 | 255.255.255.0 | 10.1.24.1 | 控制网络 |
| 1/5,1/6 | 2000M | 10.1.17.203 | 255.255.252.0 | 10.1.16.1 | 数据传输网络 |
| 1/7,1/8 | 2000M | 113.215.9.231 | 255.255.255.224 | 113.215.9.225 | 服务网络/华数传媒 |

* + 1. 设备访问方式VPN拨入方式

VPN拨入：

PPTP服务器：115.236.57.100

用户名密码：forti/forti123

设备登录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **IP地址** | **HTTP方式** | **SSH方式** |
| HTCDN-ZJXS-L101-LGW-01 | 10.1.24.201 | http://10.1.24.201 admin/空 | 10.1.24.201 admin/空 |
| HTCDN-ZJJX-L101-LGW-01 | 10.1.24.202 | http://10.1.24.202 admin/空 | 10.1.24.202 admin/空 |
| HTCDN-ZJHZ-L101-LGW-01 | 10.1.24.202 | http://10.1.24.203 admin/空 | 10.1.24.203 admin/空 |

测试用服务器设备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **设备称谓** | **IP地址** | **操作系统** | **SSH方式** |
| VM-01 | PC服务器 | 10.1.24.208 | CentOS | Port :5188,IP:10.1.24.208 root/0wlonewave |
| VM-02 | PC服务器 | 10.1.24.209 | CentOS | Port :5188,IP:10.1.24.209 root/0wlonewave |
| VM-03 | PC服务器 | 10.1.24.210 | CentOS | Port :5188,IP:10.1.24.210 root/0wlonewave |
| VM-05 | PC服务器 | 10.1.24.212 | CentOS | Port :5188,IP:10.1.24.212 root/0wlonewave |
| VM-06 | PC服务器 | 10.1.24.213 | CentOS | Port :5188,IP:10.1.24.213 root/0wlonewave |
| VM-07 | PC服务器 | 10.1.24.214 | CentOS | Port :5188,IP:10.1.24.214 root/llysc,1s1kr |
| VM-08 | PC服务器 | 10.1.24.215 | CentOS | Port :5188,IP:10.1.24.215 root/0wlonewave |
| VM-09 | PC服务器 | 10.1.24.216 | CentOS | Port :5188,IP:10.1.24.216 root/0wlonewave |
| VM-10 | PC服务器 | 10.1.24.217 | CentOS | Port :5188,IP:10.1.24.217 root/0wlonewave |
| VM-11 | PC服务器 | 10.1.24.218 | CentOS | Port :5188,IP:10.1.24.218 root/0wlonewave |

~~测试用Console服务器设备~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **~~设备名称~~** | **~~对应网关~~** | **~~IP地址~~** | **~~操作系统~~** | **~~SSH方式~~** |
| ~~Console-01~~ | ~~快线网关-01~~ | ~~10.1.21.34~~ | ~~CentOS~~ | ~~Port :5188,IP:10.1.21.34 forti/fortiforti~~ |
| ~~Console-02~~ | ~~快线网关-02~~ | ~~10.1.21.35~~ | ~~CentOS~~ | ~~Port :5188,IP:10.1.21.35 forti/fortiforti~~ |
| ~~Console-03~~ | ~~快线网关-03~~ | ~~10.1.21.36~~ | ~~CentOS~~ | ~~Port :5188,IP:10.1.21.36 forti/fortiforti~~ |

~~登陆后使用minicom命令远程访问快线网关，注意正常关闭，如果提示设备被Lock，则删除/var/lock/LCK.\* 解锁。~~

测试用SP源服务器设备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务器IP** | **URL** | **站点类型** |
| 180.166.77.17 | http://jira.sihuatech.com:8088/ | 交互类站点 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |